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1、 [bookmark: _Toc12549]技术需求
采购明细清单
	序号
	名称
	参数/规格
	单位
	数量

	户内LED全彩屏  

	1
	室内全彩LED显示屏
	像素封装SMD1515   
像素间距2mm  
像素密度250000dot/m2  
模组分辨率（W×H）160x80=12800±3%pixels  
模组参数驱动ICPWM  接口定义HUB75  
模组尺寸（mm）±3%：320mm×160mm×16.7mm
单点色度校正支持  单点亮度校正支持  
白平衡亮度±3%450cd/m2  
光学参数标准色温（K）±3% 2000K～9300K可调   
视角（水平/垂直°）160°/140°
亮度/色度均匀性≥98%  
对比度5000:1  
最大功率339W/m2±3% 
供电要求AC90~132V/AC186~264V，频率47-63（Hz）  
安全特性GB4943/EN60950  
换帧频率50&60Hz  
驱动方式恒流驱动/40扫   
处理性能灰度级别12-14bit
刷新率3840Hz±3%   
视频播放能力2K高清，4K超高清画面   
寿命典型值（hrs）100,000H±3% 
使用参数工作温/湿度范围-20℃–45℃/10%-50%RH（无结露）
存储温/湿度范围-20℃–50℃/10%-60%RH（无结露）
	㎡
	36.864

	2
	开关电源
	输入电压/输入频率  176~264VAC/47~63HZ，
输出电压：DC5V
工作温度  -30℃~+60℃  ，
储存温度  -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝  ，
冷却方式  自冷。
为保证设备使用的安全性，配电柜介电性能：工频耐受电压：应能承受规定的1S的50HZ工频耐压试验，没有击穿或闪络现象。  
	套
	1

	3
	控制系统
（接收卡）
	1、单卡最大带载 512×512±3%像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2、采用 12 个以上标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
4、支持画面90°倍数旋转。
7、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
8、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
9、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
10、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
11、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
12、支持液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
13、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
14、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
15、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
	套
	1

	4
	视频处理器
	1.拥有完备的视频输入接口1 × HDMI 2.0 、1 × DP 1.2 、4 × HDMI 1.3 、1 × 3G SDI （选配）
2.16 路以上网口输出，最大带载 1040 万±3%像素，单台设备输出最大宽度 16384±3%，高度 8192±3%。
3.配合 3D 发射器 EMT200 和配套 3D眼镜，实现 3D 显示效果。启用 3D后，设备输出带载减半。
4.支持音频输入输出，HDMI、DP 支持伴随音频输入，支持 3.5mm 独立音频输入输出。
5.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。
6.支持 2 个以上4K×2K+4 个以上2K×1K 规格的窗口。窗口大小和位置可单独调节。
7.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
8.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
★设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（需要提供第三方检测机构出具的CMA检测报告 ，需加盖响应供应商公章）
★保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后0V（需要提供第三方检测机构出具的CMA的检测报告 ，需加盖响应供应商公章）
	台
	1

	5
	多媒体服务器(包含控制软件）
	1、1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；不小于6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G以上 DDR4 2666 高速内存、250GB以上固态硬盘，企业版操作系统；MTBF 不小于300000 小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
2、支持 DP 输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz以上。支持4 路以上 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz以上，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
3、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路以上 USB 接口、 3.5mm 麦克风音频输入接口、 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
4、支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
5、支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
6、支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
7、支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集等功能；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
8、 支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看等功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
9、支持素材可视化编辑、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁等功能；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
10、支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
11、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx；(投标人提供CMA认可的检测机构出具的测试报告并加盖响应供应商公章）
	台
	1

	6
	备品配件单元板
	同批次模组
	块
	10

	7
	台式电脑
	处理器性能不低于6核十二线程4.4Ghz搭载集显/双通道16G以上DDR4内存/1T以上机械硬盘+256G以上固态硬盘/23.8寸左右液晶显示器/内置或外置光驱
	台
	2

	二、其他部分

	超五类非屏蔽双绞线、电源线、4K视频线、智能配电箱、固定用钢结构等必要辅材配件，安装、调试、运输、清杂、售后、税率等一系列费用皆包含于预算之中。请响应供应商酌情报价。




备注：1、若响应供应商提供货物的参数优于采购需求的，视为其供应货物响应采购需求。
2、采购清单中涉及财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品的，需出示节能产品标志或证书，如未出示作无效投标处理。
3、开标后，预中标供应商签订合同前，采购人有权要求对供应商提供的相关检验报告原件进行核查，在7个工作日内对供货的产品进行测试，不能提供原件及实物样机产品演示的，与附件文件技术参数不符的视为虚假响应，采购人有权报政府采购监督管理部门进行处理，并依据政府采购法追究其法律责任，由此导致整批货物被拒收和索赔，以及其它相关损失一律由成交供应商负责。

注：以上技术要求投标人必须完全响应或正偏离，否则将作为无效标处理。
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[bookmark: _Toc2992] 二、商务要求
	采
购
名
称
内
容

	市委党校大报告厅LED显示屏设备采购项目

	数 量
	详见采购需求

	交货地点
	采购人指定地点

	合同履行期限
	自合同签订后10天内安装完成并交付

	付款方式
	货物送到指定地点安装验收后30日内支付90%货款，一年后支付剩余10%尾款。

	质保期
	二年（产品本身质保期超过 24个月的，按产品本身质保期进行计算）

	货物要求
	投标人必须保证所提供的货物为全新的出厂货物，并未对招标文件规定的部件作任何的更改和替换。包装和装运标志：除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由成交供应商承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由成交供应商承担。

	售后服务
	1.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。
2.供应商针对本项目向采购人提供培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后免费提供技术咨询服务。
3.在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后2小时内到场，12 小时内完成维修。设备需更换的应在2个工作日内完成更换。逾期未完成维修或更换的，供应商应向采购人支付合同总价1%的违约金。
4.供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。
5、知识产权：
 1.供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。
3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	
交货及验收

	验收标准 
（1）到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交供应商负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。 
（2）最终验收：采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。 
（3）在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在总价中。 
3.2验收程序和方法 
（1）成交供应商自检 
货物在采购人指定地点安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合采购文件、响应文件技术要求以及合同中相关条款要求，同时向采购人提供自检记录。 
（2）验收与最终验收 
成交供应商自检后，采购人与有关管理部门按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，同时采购人有权委托国家具有检验资质的相关部门、单位、机构对中标产品的质量、性能进行检验，验收结果应符合采购文件、响应文件及采购人的使用要求。在此期间，若发现货物参数与采购文件、响应文件不一致，成交供应商将被取消中标资格；若发现货物质量有问题，成交供应商应按采购人规定的时间无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。 
3.3验收费用 
在对货物设备进行安装、调试、试运行、直至现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担且已含在总价中。 
3.4验收时成交供应商必须派代表参加。 

	备注
	


注：以上要求均为实质性条款，供应商须完全满足或优于以上商务要求；否则视为无效响应。
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